Extend Vision

**INSTRUKCJA MONTAŻU ROLL-UP**

1. Za pomocą zamka błyskawicznego otwórz pokrywę boczną pokrowca

i ostrożnie wyjmij całą jego zawartość.

W skład systemu wchodzi aluminiowa konstrukcja wyposażona w planszę graficzną,

trzy częściowy aluminiowy maszt oraz aluminiowa podstawa do systemu.

1. Połóż aluminiową kasetę systemu na ziemi w ten sposób aby jej widoczna listwa z grafiką znajdowała się po Twojej zewnętrznej stronie.
2. Pod kasetą systemu znajduje się aluminiowa podpora konstrukcji, przekręć ją w prawo i ustaw pod jej kątem prostym.
3. Powoli wysuń maszt konstrukcji. Połącz go odpowiednio w jedną całość w pozycji pionowej.
4. Z kasety systemu wysuń listwę z planszą graficzną i powoli rozwijaj w górnym kierunku prostopadle do konstrukcji.
5. Po rozwinięciu planszy graficznej zaczep jej listwę haczykiem do masztu w celu osiągnięcia całkowitego naprężenia struktury. Zapobiega to zsuwaniu się planszy graficznej do kasety.
6. Demontaż planszy graficznej nastąpi po odhaczeniu jej od masztu. Grafika automatycznie zwinie się do systemu.